Le 21 octobre 2012

JORF n°0120 du 24 mai 2011
 
Texte n°75

DECISION
Décision n° 2011-244 du 27 avril 2011 autorisant la SARL SE CD COM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Champagne FM
 
NOR: CSAC1113313S

 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
 
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
 
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
 
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
 
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées ;
 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-453 du 1er juin 2010 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;
 
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-704 du 21 septembre 2010 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;
 
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2010-NA-B001CA présentée par la SARL SE CD COM ;
 
Vu l’avis du comité technique radiophonique de Nancy ;
 
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL SE CD COM conformément à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
 
Après en avoir délibéré,
 
Décide : 

Article 1 

La SARL SE CD COM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Champagne FM. 
 
Article 2 

Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. 
 
Article 3 

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
 
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
 
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;
 
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
 
― date de mise en service.
 
Informations communiquées sans délai dès qu’elles sont disponibles :
 
― diagramme de rayonnement mesuré ;
 
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
 
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
 
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
 
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
 
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification. 
 
Article 4 

Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
 
Article 5 

La présente décision sera notifiée à la SARL SE CD COM et publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Annexe 

 
 
A N N E X E I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Châlons-en-Champagne.
 
Fréquence : 87,7 MHz.
 
Adresse du site : La Côte Mahout, chemin de Melette, réservoir, Châlons-en-Champagne (51).
 
Altitude du site (NGF) : 148 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
4	 
90	 
7	 
180	 
1	 
270	 
0	
 
10	 
5	 
100	 
7	 
190	 
0	 
280	 
0	
 
20	 
6	 
110	 
6	 
200	 
0	 
290	 
0	
 
30	 
6	 
120	 
6	 
210	 
0	 
300	 
0	
 
40	 
7	 
130	 
5	 
220	 
0	 
310	 
0	
 
50	 
7	 
140	 
4	 
230	 
0	 
320	 
1	
 
60	 
7	 
150	 
3	 
240	 
0	 
330	 
2	
 
70	 
7	 
160	 
2	 
250	 
0	 
340	 
2	
 
80	 
7	 
170	 
2	 
260	 
0	 
350	 
3 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E I I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Epernay.
 
Fréquence : 101,4 MHz.
 
Adresse du site : Les Lhuys, Hautvillers (51).
 
Altitude du site (NGF) : 266 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 146 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
15	 
180	 
2	 
270	 
1	
 
10	 
25	 
100	 
13	 
190	 
3	 
280	 
1	
 
20	 
25	 
110	 
10	 
200	 
2	 
290	 
2	
 
30	 
20	 
120	 
7	 
210	 
0	 
300	 
4	
 
40	 
20	 
130	 
4	 
220	 
0	 
310	 
7	
 
50	 
25	 
140	 
2	 
230	 
2	 
320	 
10	
 
60	 
25	 
150	 
1	 
240	 
3	 
330	 
13	
 
70	 
20	 
160	 
1	 
250	 
2	 
340	 
15	
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
1	 
350	 
18 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E I I I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Fismes.
 
Fréquence : 102,2 MHz.
 
Adresse du site : lieudit Bois de Vilette, Fismes (51).
 
Altitude du site (NGF) : 157 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
7	 
90	 
11	 
180	 
3	 
270	 
0	
 
10	 
8	 
100	 
11	 
190	 
2	 
280	 
1	
 
20	 
10	 
110	 
10	 
200	 
1	 
290	 
1	
 
30	 
10	 
120	 
10	 
210	 
1	 
300	 
1	
 
40	 
11	 
130	 
8	 
220	 
1	 
310	 
2	
 
50	 
11	 
140	 
7	 
230	 
0	 
320	 
3	
 
60	 
10	 
150	 
6	 
240	 
0	 
330	 
4	
 
70	 
10	 
160	 
5	 
250	 
0	 
340	 
5	
 
80	 
10	 
170	 
4	 
260	 
0	 
350	 
6 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E I V (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Reims.
 
Fréquence : 102,1 MHz.
 
Adresse du site : moulin de la Housse, Reims (51).
 
Altitude du site (NGF) : 136 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 41 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
0	 
90	 
4	 
180	 
7	 
270	 
1	
 
10	 
0	 
100	 
5	 
190	 
7	 
280	 
1	
 
20	 
0	 
110	 
5	 
200	 
6	 
290	 
0	
 
30	 
0	 
120	 
6	 
210	 
5	 
300	 
0	
 
40	 
1	 
130	 
7	 
220	 
5	 
310	 
0	
 
50	 
1	 
140	 
7	 
230	 
4	 
320	 
0	
 
60	 
1	 
150	 
7	 
240	 
3	 
330	 
0	
 
70	 
2	 
160	 
7	 
250	 
2	 
340	 
0	
 
80	 
3	 
170	 
7	 
260	 
1	 
350	 
0 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E V (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Rethel.
 
Fréquence : 102,3 MHz.
 
Adresse du site : L’Alouette, Rethel (08).
 
Altitude du site (NGF) : 135 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 66 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
13	 
90	 
2	 
180	 
0	 
270	 
9	
 
10	 
13	 
100	 
1	 
190	 
1	 
280	 
11	
 
20	 
11	 
110	 
1	 
200	 
1	 
290	 
13	
 
30	 
9	 
120	 
0	 
210	 
2	 
300	 
13	
 
40	 
8	 
130	 
0	 
220	 
2	 
310	 
13	
 
50	 
6	 
140	 
0	 
230	 
3	 
320	 
13	
 
60	 
4	 
150	 
0	 
240	 
4	 
330	 
12	
 
70	 
3	 
160	 
0	 
250	 
6	 
340	 
13	
 
80	 
2	 
170	 
0	 
260	 
8	 
350	 
13 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E V I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Saint-Dizier.
 
Fréquence : 101,4 MHz.
 
Adresse du site : Vert Bois, Saint-Dizier (52).
 
Altitude du site (NGF) : 198 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
9	 
90	 
0	 
180	 
2	 
270	 
13	
 
10	 
8	 
100	 
0	 
190	 
2	 
280	 
13	
 
20	 
6	 
110	 
0	 
200	 
3	 
290	 
13	
 
30	 
4	 
120	 
0	 
210	 
4	 
300	 
12	
 
40	 
3	 
130	 
0	 
220	 
6	 
310	 
13	
 
50	 
2	 
140	 
0	 
230	 
8	 
320	 
13	
 
60	 
2	 
150	 
0	 
240	 
9	 
330	 
13	
 
70	 
1	 
160	 
1	 
250	 
11	 
340	 
13	
 
80	 
1	 
170	 
1	 
260	 
13	 
350	 
11 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E V I I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Troyes.
 
Fréquence : 97,5 MHz.
 
Adresse du site : mont Cochot, Saint-Benoît-sur-Seine (10).
 
Altitude du site (NGF) : 222 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
10	 
90	 
1	 
180	 
2	 
270	 
14	
 
10	 
8	 
100	 
0	 
190	 
3	 
280	 
18	
 
20	 
8	 
110	 
0	 
200	 
4	 
290	 
20	
 
30	 
7	 
120	 
0	 
210	 
6	 
300	 
23	
 
40	 
7	 
130	 
0	 
220	 
7	 
310	 
25	
 
50	 
6	 
140	 
0	 
230	 
7	 
320	 
23	
 
60	 
4	 
150	 
0	 
240	 
8	 
330	 
20	
 
70	 
3	 
160	 
0	 
250	 
8	 
340	 
18	
 
80	 
2	 
170	 
1	 
260	 
10	 
350	 
14 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

 
A N N E X E V I I I (*) 
 
Nom du service : Champagne FM.
 
Secteur d’implantation : Vitry-le-François.
 
Fréquence : 101,5 MHz.
 
Adresse du site : mont Vignereux, Vitry-le-François (51).
 
Altitude du site (NGF) : 155 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 57 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
18	 
90	 
2	 
180	 
2	 
270	 
17	
 
10	 
17	 
100	 
1	 
190	 
3	 
280	 
19	
 
20	 
15	 
110	 
1	 
200	 
4	 
290	 
20	
 
30	 
11	 
120	 
0	 
210	 
5	 
300	 
22	
 
40	 
9	 
130	 
0	 
220	 
7	 
310	 
25	
 
50	 
7	 
140	 
0	 
230	 
9	 
320	 
25	
 
60	 
6	 
150	 
0	 
240	 
11	 
330	 
22	
 
70	 
4	 
160	 
1	 
250	 
13	 
340	 
20	
 
80	 
3	 
170	 
1	 
260	 
15	 
350	 
19 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

Fait à Paris, le 27 avril 2011. 
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
M. Boyon