Le 21 juillet 2013

JORF n°0034 du 9 février 2013
 
Texte n°142

DECISION
Décision n° 2013-NA-01 du 7 janvier 2013 modifiant la décision n° 2012-NA-06 du 23 avril 2012 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association pour le développement de la communication locale La Radio primitive pour l’exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé La Radio primitive
 
NOR: CSAR1303363S

 
 
Le comité territorial de l’audiovisuel de Nancy,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
 
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
 
Vu la décision n° 2008-236 du 4 mars 2008 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé La Radio Primitive ;
 
Vu la décision n° 2012-NA-06 du 23 avril 2012 portant reconduction de l’autorisation susvisée ;
 
Vu la demande de modification technique présentée par l’association pour le développement de la communication locale La Radio Primitive ;
 
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;
 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
 
Après en avoir délibéré,
 
Décide : 

Article 1 

L’annexe de la décision n° 2012-NA-06 du 23 avril 2012 susvisée est remplacée par l’annexe suivante : 

 
« A N N E X E (*) 
 
Nom du service : La Radio Primitive.
 
Zone géographique mise en appel : Reims.
 
Fréquence : 92,4 MHz.
 
Adresse du site : 26, rue Docteur-Schweitzer, Reims (51).
 
Altitude du site (NGF) : 81 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
8	 
90	 
1	 
180	 
0	 
270	 
2		
 
10	 
8	 
100	 
1	 
190	 
0	 
280	 
3		
 
20	 
7	 
110	 
0	 
200	 
0	 
290	 
5		
 
30	 
7	 
120	 
0	 
210	 
0	 
300	 
6		
 
40	 
6	 
130	 
0	 
220	 
0	 
310	 
7		
 
50	 
5	 
140	 
0	 
230	 
0	 
320	 
7		
 
60	 
3	 
150	 
0	 
240	 
1	 
330	 
8		
 
70	 
2	 
160	 
0	 
250	 
1	 
340	 
8		
 
80	 
2	 
170	 
0	 
260	 
2	 
350	 
7 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.							

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. » 
 
Article 2 

La présente décision sera notifiée à l’association pour le développement de la communication locale La Radio Primitive et publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait à Nancy, le 7 janvier 2013. 
 
Pour le comité territorial 
de l’audiovisuel de Nancy : 
Le président, 
D. Giltard