Le 21 octobre 2012

JORF n°0201 du 30 août 2012
 
Texte n°81

DECISION
Décision n° 2012-631 du 3 juillet 2012 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAM Lagardère Active Broadcast pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1
 
NOR: CSAC1232869S

 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
 
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
 
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
 
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
 
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
 
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
 
Vu la décision n° 2008-261 du 4 mars 2008, complétée par la décision n° 2011-521 du 19 juillet 2011 du conseil, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;
 
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
 
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 31 janvier 2012 publié au Journal officiel le 28 février 2012 ;
 
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAM Lagardère Active Broadcast ;
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 

Article 1 

L’autorisation accordée par la décision n° 2008-261 du 4 mars 2008 susvisée, complétée par la décision n° 2011-521 du 19 juillet 2011, pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 mars 2013. 
 
Article 2 

La SAM Lagardère Active Broadcast est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision. 
 
Article 3 

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
 
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
 
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;
 
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
 
― date de mise en service.
 
Informations communiquées sans délai dès qu’elles sont disponibles :
 
― diagramme de rayonnement mesuré ;
 
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
 
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
 
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
 
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
 
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification. 
 
Article 4 

Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
 
Article 5 

La présente décision sera notifiée à la SAM Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Annexe 

 
 
A N N E X E I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Charleville-Mézières.
 
Fréquence : 102,9 MHz.
 
Adresse du site : La Pointe, Sury (08).
 
Altitude du site (NGF) : 300 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
2	 
90	 
0	 
180	 
9	 
270	 
18	
 
10	 
1	 
100	 
0	 
190	 
12	 
280	 
22	
 
20	 
1	 
110	 
0	 
200	 
14	 
290	 
20	
 
30	 
0	 
120	 
1	 
210	 
16	 
300	 
14	
 
40	 
0	 
130	 
1	 
220	 
16	 
310	 
9	
 
50	 
0	 
140	 
3	 
230	 
17	 
320	 
8	
 
60	 
0	 
150	 
4	 
240	 
17	 
330	 
6	
 
70	 
0	 
160	 
6	 
250	 
17	 
340	 
5	
 
80	 
0	 
170	 
8	 
260	 
18	 
350	 
3 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Sedan.
 
Fréquence : 102,6 MHz.
 
Adresse du site : rue de la Redoute, Sedan (08).
 
Altitude du site (NGF) : 230 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
6	 
90	 
2	 
180	 
0	 
270	 
2	
 
10	 
6	 
100	 
1	 
190	 
0	 
280	 
3	
 
20	 
6	 
110	 
1	 
200	 
0	 
290	 
3	
 
30	 
6	 
120	 
0	 
210	 
0	 
300	 
4	
 
40	 
6	 
130	 
0	 
220	 
0	 
310	 
5	
 
50	 
5	 
140	 
0	 
230	 
0	 
320	 
6	
 
60	 
4	 
150	 
0	 
240	 
0	 
330	 
6	
 
70	 
3	 
160	 
0	 
250	 
1	 
340	 
6	
 
80	 
3	 
170	 
0	 
260	 
1	 
350	 
6 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Vouziers.
 
Fréquence : 102,6 MHz.
 
Adresse du site : Petit Marché, Falaise (08).
 
Altitude du site (NGF) : 170 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 27 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
1	 
90	 
6	 
180	 
3	 
270	 
0	
 
10	 
1	 
100	 
6	 
190	 
3	 
280	 
0	
 
20	 
2	 
110	 
6	 
200	 
2	 
290	 
0	
 
30	 
3	 
120	 
6	 
210	 
1	 
300	 
0	
 
40	 
3	 
130	 
6	 
220	 
1	 
310	 
0	
 
50	 
4	 
140	 
6	 
230	 
0	 
320	 
0	
 
60	 
5	 
150	 
6	 
240	 
0	 
330	 
0	
 
70	 
6	 
160	 
5	 
250	 
0	 
340	 
0	
 
80	 
6	 
170	 
4	 
260	 
0	 
350	 
0 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I V (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Bar-sur-Aube.
 
Fréquence : 104,9 MHz.
 
Adresse du site : mont Sainte-Germaine, Bar-sur-Aube (10).
 
Altitude du site (NGF) : 346 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
0	 
90	 
2	 
180	 
6	 
270	 
2	
 
10	 
0	 
100	 
3	 
190	 
6	 
280	 
1	
 
20	 
0	 
110	 
3	 
200	 
6	 
290	 
1	
 
30	 
0	 
120	 
4	 
210	 
6	 
300	 
0	
 
40	 
0	 
130	 
5	 
220	 
6	 
310	 
0	
 
50	 
0	 
140	 
6	 
230	 
5	 
320	 
0	
 
60	 
0	 
150	 
6	 
240	 
4	 
330	 
0	
 
70	 
1	 
160	 
6	 
250	 
3	 
340	 
0	
 
80	 
1	 
170	 
6	 
260	 
3	 
350	 
0 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Troyes.
 
Fréquence : 104,7 MHz.
 
Adresse du site : mont Cochot, Saint-Benoît-sur-Seine (10).
 
Altitude du site (NGF) : 222 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 74 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
7	 
90	 
2	 
180	 
0	 
270	 
2	
 
10	 
7	 
100	 
1	 
190	 
0	 
280	 
3	
 
20	 
7	 
110	 
1	 
200	 
0	 
290	 
4	
 
30	 
7	 
120	 
1	 
210	 
0	 
300	 
5	
 
40	 
6	 
130	 
0	 
220	 
0	 
310	 
5	
 
50	 
5	 
140	 
0	 
230	 
0	 
320	 
6	
 
60	 
5	 
150	 
0	 
240	 
1	 
330	 
7	
 
70	 
4	 
160	 
0	 
250	 
1	 
340	 
7	
 
80	 
3	 
170	 
0	 
260	 
1	 
350	 
7 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Châlons-en-Champagne.
 
Fréquence : 104,8 MHz.
 
Adresse du site : La Côte Mahout, chemin de Melette, réservoir, Châlons-en-Champagne (51).
 
Altitude du site (NGF) : 148 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 53 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
3	 
90	 
6	 
180	 
1	 
270	 
0	
 
10	 
4	 
100	 
6	 
190	 
0	 
280	 
0	
 
20	 
5	 
110	 
6	 
200	 
0	 
290	 
0	
 
30	 
6	 
120	 
5	 
210	 
0	 
300	 
0	
 
40	 
6	 
130	 
4	 
220	 
0	 
310	 
0	
 
50	 
6	 
140	 
3	 
230	 
0	 
320	 
1	
 
60	 
6	 
150	 
2	 
240	 
0	 
330	 
1	
 
70	 
6	 
160	 
2	 
250	 
0	 
340	 
2	
 
80	 
6	 
170	 
1	 
260	 
0	 
350	 
2 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Epernay.
 
Fréquence : 101,9 MHz.
 
Adresse du site : lieudit Le Meltin, chemin rural du Chenet, Epernay (51).
 
Altitude du site (NGF) : 190 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
1	 
90	 
0	 
180	 
4	 
270	 
8	
 
10	 
0	 
100	 
0	 
190	 
5	 
280	 
8	
 
20	 
0	 
110	 
0	 
200	 
6	 
290	 
7	
 
30	 
0	 
120	 
0	 
210	 
7	 
300	 
6	
 
40	 
0	 
130	 
0	 
220	 
8	 
310	 
5	
 
50	 
0	 
140	 
1	 
230	 
8	 
320	 
4	
 
60	 
0	 
150	 
1	 
240	 
8	 
330	 
3	
 
70	 
0	 
160	 
2	 
250	 
8	 
340	 
2	
 
80	 
0	 
170	 
3	 
260	 
8	 
350	 
1 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Reims.
 
Fréquence : 106,5 MHz.
 
Adresse du site : moulin de La Housse, Reims (51).
 
Altitude du site (NGF) : 136 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 53 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
0	 
90	 
6	 
180	 
5	 
270	 
0	
 
10	 
0	 
100	 
6	 
190	 
4	 
280	 
0	
 
20	 
1	 
110	 
6	 
200	 
3	 
290	 
0	
 
30	 
1	 
120	 
6	 
210	 
2	 
300	 
0	
 
40	 
2	 
130	 
6	 
220	 
2	 
310	 
0	
 
50	 
2	 
140	 
6	 
230	 
1	 
320	 
0	
 
60	 
3	 
150	 
6	 
240	 
1	 
330	 
0	
 
70	 
4	 
160	 
6	 
250	 
0	 
340	 
0	
 
80	 
5	 
170	 
6	 
260	 
0	 
350	 
0 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I X (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Sainte-Menehould.
 
Fréquence : 105,2 MHz.
 
Adresse du site : château d’eau La Grange des Bois, Sainte-Menehould (51).
 
Altitude du site (NGF) : 220 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
3	 
90	 
6	 
180	 
1	 
270	 
0	
 
10	 
4	 
100	 
6	 
190	 
0	 
280	 
0	
 
20	 
5	 
110	 
6	 
200	 
0	 
290	 
0	
 
30	 
6	 
120	 
5	 
210	 
0	 
300	 
0	
 
40	 
6	 
130	 
4	 
220	 
0	 
310	 
0	
 
50	 
6	 
140	 
3	 
230	 
0	 
320	 
1	
 
60	 
6	 
150	 
3	 
240	 
0	 
330	 
1	
 
70	 
6	 
160	 
2	 
250	 
0	 
340	 
2	
 
80	 
6	 
170	 
1	 
260	 
0	 
350	 
3 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Chaumont.
 
Fréquence : 101,6 MHz.
 
Adresse du site : ZI de La Dame Huguenotte, rue Jouffroy-d’Abbans, Chaumont (52).
 
Altitude du site (NGF) : 299 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 44 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
2	 
90	 
0	 
180	 
2	 
270	 
6	
 
10	 
1	 
100	 
0	 
190	 
3	 
280	 
6	
 
20	 
1	 
110	 
0	 
200	 
3	 
290	 
6	
 
30	 
0	 
120	 
0	 
210	 
4	 
300	 
6	
 
40	 
0	 
130	 
0	 
220	 
5	 
310	 
6	
 
50	 
0	 
140	 
0	 
230	 
6	 
320	 
5	
 
60	 
0	 
150	 
0	 
240	 
6	 
330	 
4	
 
70	 
0	 
160	 
1	 
250	 
6	 
340	 
3	
 
80	 
0	 
170	 
1	 
260	 
6	 
350	 
3 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Langres.
 
Fréquence : 102,1 MHz.
 
Adresse du site : lieudit Le Cognelot, Chalindrey (52).
 
Altitude du site (NGF) : 462 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 98 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
0	 
90	 
9	 
180	 
13	 
270	 
2	
 
10	 
1	 
100	 
11	 
190	 
13	 
280	 
1	
 
20	 
1	 
110	 
13	 
200	 
11	 
290	 
1	
 
30	 
2	 
120	 
13	 
210	 
9	 
300	 
0	
 
40	 
2	 
130	 
13	 
220	 
8	 
310	 
0	
 
50	 
3	 
140	 
13	 
230	 
6	 
320	 
0	
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
4	 
330	 
0	
 
70	 
6	 
160	 
13	 
250	 
3	 
340	 
0	
 
80	 
8	 
170	 
13	 
260	 
2	 
350	 
0 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Saint-Dizier.
 
Fréquence : 106,1 MHz.
 
Adresse du site : Vert Bois, Saint-Dizier (52).
 
Altitude du site (NGF) : 198 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 55 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
2	 
90	 
6	 
180	 
2	 
270	 
0	
 
10	 
2	 
100	 
6	 
190	 
1	 
280	 
0	
 
20	 
3	 
110	 
6	 
200	 
1	 
290	 
0	
 
30	 
4	 
120	 
6	 
210	 
0	 
300	 
0	
 
40	 
5	 
130	 
6	 
220	 
0	 
310	 
0	
 
50	 
6	 
140	 
5	 
230	 
0	 
320	 
0	
 
60	 
6	 
150	 
4	 
240	 
0	 
330	 
0	
 
70	 
6	 
160	 
3	 
250	 
0	 
340	 
1	
 
80	 
6	 
170	 
2	 
260	 
0	 
350	 
1 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I I I (*) 
 
Nom du service : Europe 1.
 
Zone d’implantation de l’émetteur : Commercy.
 
Fréquence : 106,1 MHz.
 
Adresse du site : lieudit La Corneille, Lerouville (55).
 
Altitude du site (NGF) : 259 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 59 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
6	 
90	 
5	 
180	 
0	 
270	 
0	
 
10	 
6	 
100	 
4	 
190	 
0	 
280	 
0	
 
20	 
6	 
110	 
3	 
200	 
0	 
290	 
1	
 
30	 
6	 
120	 
3	 
210	 
0	 
300	 
1	
 
40	 
7	 
130	 
2	 
220	 
0	 
310	 
2	
 
50	 
7	 
140	 
1	 
230	 
0	 
320	 
3	
 
60	 
6	 
150	 
1	 
240	 
0	 
330	 
3	
 
70	 
6	 
160	 
0	 
250	 
0	 
340	 
4	
 
80	 
6	 
170	 
0	 
260	 
0	 
350	 
5 	
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.	

(*) Sous réserve d’une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. 

Fait à Paris, le 3 juillet 2012. 
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
M. Boyon