JORF n°0133 du 11 juin 2014
 
Texte n°92

DECISION
Décision n° 2014-207 du 28 mai 2014 autorisant la SARL Soderane à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé SANEF 107,7 sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 (section Arras-Troyes) et A 29
 
NOR: CSAC1413043S

ELI:Non disponible 

 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
 
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
 
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
 
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
 
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
 
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
 
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
 
Vu la décision n° 2013-520 du 17 juillet 2013 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 (section Arras-Troyes) et A 29 ;
 
Vu la décision n° 2014-48 du 22 janvier 2014 du conseil déclarant recevable un candidat dans le cadre de l’appel aux candidatures lancé sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 (section Arras-Troyes) et A 29 ;
 
Vu la demande d’autorisation présentée par la SARL Soderane ;
 
Vu les avis des comités territoriaux de l’audiovisuel de Lille, Nancy et Paris ;
 
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL Soderane ;
 
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
 
Après en avoir délibéré,
 
Décide : 

Article 1 

La SARL Soderane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé SANEF 107,7. 
 
Article 2 

Cette autorisation est délivrée du 14 juin 2014 au 13 juin 2019. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. 
 
Article 3 

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
 
― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes...) ;
 
― dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
 
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
 
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
 
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
 
4° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification. 
 
Article 4 

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence. 
 
Article 5 

Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
 
Article 6 

La présente décision sera notifiée à la SARL Soderane et publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Annexe 

 
 
A N N E X E I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Barastre.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de repos, A2-01/Barastre, PR 6, Barastre (62).
 
Altitude du site (NGF) : 122 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
9	 
90	 
6	 
180	 
22	 
270	 
29		
 
10	 
6	 
100	 
9	 
190	 
29	 
280	 
22		
 
20	 
4	 
110	 
12	 
200	 
30	 
290	 
24		
 
30	 
2	 
120	 
17	 
210	 
30	 
300	 
19		
 
40	 
1	 
130	 
18	 
220	 
30	 
310	 
19		
 
50	 
0	 
140	 
20	 
230	 
28	 
320	 
20		
 
60	 
1	 
150	 
19	 
240	 
30	 
330	 
18		
 
70	 
2	 
160	 
19	 
250	 
30	 
340	 
17		
 
80	 
4	 
170	 
24	 
260	 
30	 
350	 
12 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Havrincourt.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de service, A2-02/Havrincourt, Havrincourt (62).
 
Altitude du site (NGF) : 99 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 10 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
29	 
90	 
22	 
180	 
6	 
270	 
9		
 
10	 
30	 
100	 
24	 
190	 
4	 
280	 
12		
 
20	 
30	 
110	 
19	 
200	 
2	 
290	 
17		
 
30	 
30	 
120	 
19	 
210	 
1	 
300	 
18		
 
40	 
28	 
130	 
20	 
220	 
0	 
310	 
20		
 
50	 
30	 
140	 
18	 
230	 
1	 
320	 
19		
 
60	 
30	 
150	 
17	 
240	 
2	 
330	 
19		
 
70	 
30	 
160	 
12	 
250	 
4	 
340	 
24		
 
80	 
29	 
170	 
9	 
260	 
6	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Hordain.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A2-03/Hordain, PR 37, Thun-l’Evêque (59).
 
Altitude du site (NGF) : 69 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
4	 
90	 
12	 
180	 
9	 
270	 
6		
 
10	 
2	 
100	 
15	 
190	 
6	 
280	 
9		
 
20	 
1	 
110	 
17	 
200	 
4	 
290	 
11		
 
30	 
0	 
120	 
16	 
210	 
2	 
300	 
15		
 
40	 
1	 
130	 
16	 
220	 
1	 
310	 
15		
 
50	 
2	 
140	 
16	 
230	 
0	 
320	 
15		
 
60	 
4	 
150	 
17	 
240	 
1	 
330	 
11		
 
70	 
6	 
160	 
15	 
250	 
2	 
340	 
9		
 
80	 
9	 
170	 
12	 
260	 
4	 
350	 
6 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Au-Dessus des Goulots.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-15/Au-Dessus des Goulots, PR 194, Tilloy-et-Bellay (51).
 
Altitude du site (NGF) : 191 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 25 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Barussel.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-03 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77).
 
Altitude du site (NGF) : 161 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 39 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
6	 
90	 
9	 
180	 
29	 
270	 
22		
 
10	 
4	 
100	 
12	 
190	 
30	 
280	 
24		
 
20	 
2	 
110	 
17	 
200	 
30	 
290	 
19		
 
30	 
1	 
120	 
18	 
210	 
30	 
300	 
19		
 
40	 
0	 
130	 
20	 
220	 
28	 
310	 
20		
 
50	 
1	 
140	 
19	 
230	 
30	 
320	 
18		
 
60	 
2	 
150	 
19	 
240	 
30	 
330	 
17		
 
70	 
4	 
160	 
24	 
250	 
30	 
340	 
12		
 
80	 
6	 
170	 
22	 
260	 
29	 
350	 
9 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Beville.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-31/Beville, PR 334, Glatigny (57).
 
Altitude du site (NGF) : 274 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bois de la Ferme Issonge.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-05/Bois de la Ferme Issonge, Marigny-en-Orxois (02).
 
Altitude du site (NGF) : 207 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
12	 
90	 
4	 
180	 
24	 
270	 
30		
 
10	 
9	 
100	 
6	 
190	 
22	 
280	 
29		
 
20	 
6	 
110	 
9	 
200	 
29	 
290	 
22		
 
30	 
4	 
120	 
12	 
210	 
30	 
300	 
24		
 
40	 
2	 
130	 
17	 
220	 
30	 
310	 
19		
 
50	 
1	 
140	 
18	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
0	 
150	 
20	 
240	 
28	 
330	 
20		
 
70	 
1	 
160	 
19	 
250	 
30	 
340	 
18		
 
80	 
2	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bois de la Ronce.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-23/Bois de la Ronce, Parfondrupt (55).
 
Altitude du site (NGF) : 213 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 25 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
17	 
270	 
2		
 
10	 
24	 
100	 
30	 
190	 
12	 
280	 
4		
 
20	 
22	 
110	 
29	 
200	 
9	 
290	 
6		
 
30	 
29	 
120	 
22	 
210	 
6	 
300	 
9		
 
40	 
30	 
130	 
24	 
220	 
4	 
310	 
12		
 
50	 
30	 
140	 
19	 
230	 
2	 
320	 
17		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
1	 
330	 
18		
 
70	 
28	 
160	 
20	 
250	 
0	 
340	 
20		
 
80	 
30	 
170	 
18	 
260	 
1	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.		

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bois du Chêne Clair.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-24/Bois du Chêne Clair, PR 284, Jeandelize (54).
 
Altitude du site (NGF) : 206 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
30	 
180	 
12	 
270	 
4		
 
10	 
22	 
100	 
29	 
190	 
9	 
280	 
6		
 
20	 
29	 
110	 
22	 
200	 
6	 
290	 
9		
 
30	 
30	 
120	 
24	 
210	 
4	 
300	 
12		
 
40	 
30	 
130	 
19	 
220	 
2	 
310	 
17		
 
50	 
30	 
140	 
19	 
230	 
1	 
320	 
18		
 
60	 
28	 
150	 
20	 
240	 
0	 
330	 
20		
 
70	 
30	 
160	 
18	 
250	 
1	 
340	 
19		
 
80	 
30	 
170	 
17	 
260	 
2	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Brouck.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-32, Brouck, PR 348, Marange-Zondrange (57).
 
Altitude du site (NGF) : 325 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Champ le Prêtre.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-19/Champs le Prêtre, PR 236, Ville-sur-Cousances (55).
 
Altitude du site (NGF) : 274 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Château-Thierry.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-06 Château-Thierry, Bézu-Saint-Germain (02).
 
Altitude du site (NGF) : 188 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 27 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
2	 
180	 
19	 
270	 
30		
 
10	 
12	 
100	 
4	 
190	 
24	 
280	 
30		
 
20	 
9	 
110	 
6	 
200	 
22	 
290	 
29		
 
30	 
6	 
120	 
9	 
210	 
29	 
300	 
22		
 
40	 
4	 
130	 
12	 
220	 
30	 
310	 
24		
 
50	 
2	 
140	 
17	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
1	 
150	 
18	 
240	 
30	 
330	 
19		
 
70	 
0	 
160	 
20	 
250	 
28	 
340	 
20		
 
80	 
1	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Coutevroult.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-02/Coutevroult, Coutevroult (77).
 
Altitude du site (NGF) : 139 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 29 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
9	 
90	 
6	 
180	 
22	 
270	 
29		
 
10	 
6	 
100	 
9	 
190	 
29	 
280	 
22		
 
20	 
4	 
110	 
12	 
200	 
30	 
290	 
24		
 
30	 
2	 
120	 
17	 
210	 
30	 
300	 
19		
 
40	 
1	 
130	 
18	 
220	 
30	 
310	 
19		
 
50	 
0	 
140	 
20	 
230	 
28	 
320	 
20		
 
60	 
1	 
150	 
19	 
240	 
30	 
330	 
18		
 
70	 
2	 
160	 
19	 
250	 
30	 
340	 
17		
 
80	 
4	 
170	 
24	 
260	 
30	 
350	 
12 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Dex Metz.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-30/Dex Metz, PR 326, Metz (57).
 
Altitude du site (NGF) : 205 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
15	 
90	 
1	 
180	 
15	 
270	 
2		
 
10	 
16	 
100	 
2	 
190	 
11	 
280	 
4		
 
20	 
12	 
110	 
4	 
200	 
9	 
290	 
6		
 
30	 
9	 
120	 
6	 
210	 
6	 
300	 
9		
 
40	 
6	 
130	 
9	 
220	 
4	 
310	 
12		
 
50	 
4	 
140	 
11	 
230	 
2	 
320	 
16		
 
60	 
2	 
150	 
15	 
240	 
1	 
330	 
15		
 
70	 
1	 
160	 
15	 
250	 
0	 
340	 
16		
 
80	 
0	 
170	 
15	 
260	 
1	 
350	 
16 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Farébersviller.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-35/Farébersviller, PR 374.7, Farébersviller (57).
 
Altitude du site (NGF) : 288 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Gottesheim.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-42/Gottesheim, PR 447, Gottesheim (67).
 
Altitude du site (NGF) : 208 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Grundviller.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-36/Grundviller, PR 387, Grundviller (57).
 
Altitude du site (NGF) : 265 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Hombourgerwald.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site :A4-34/Hombourgerwald, PR 366, Hombourg-Haut (57).
 
Altitude du site (NGF) : 289 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
1	 
180	 
18	 
270	 
30		
 
10	 
20	 
100	 
0	 
190	 
20	 
280	 
28		
 
20	 
18	 
110	 
1	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
17	 
120	 
2	 
210	 
19	 
300	 
30		
 
40	 
12	 
130	 
4	 
220	 
24	 
310	 
30		
 
50	 
9	 
140	 
6	 
230	 
22	 
320	 
29		
 
60	 
6	 
150	 
9	 
240	 
29	 
330	 
22		
 
70	 
4	 
160	 
12	 
250	 
30	 
340	 
24		
 
80	 
2	 
170	 
17	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Jarny.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-25/Jarny, PR 293, Hatrize (54).
 
Altitude du site (NGF) : 204 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Keskastel.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-37/Keskastel sud, PR 400, Keskastel (67).
 
Altitude du site (NGF) : 247 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
29	 
90	 
9	 
180	 
6	 
270	 
22		
 
10	 
22	 
100	 
6	 
190	 
9	 
280	 
29		
 
20	 
24	 
110	 
4	 
200	 
12	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
2	 
210	 
17	 
300	 
30		
 
40	 
19	 
130	 
1	 
220	 
18	 
310	 
30		
 
50	 
20	 
140	 
0	 
230	 
20	 
320	 
28		
 
60	 
18	 
150	 
1	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
17	 
160	 
2	 
250	 
19	 
340	 
30		
 
80	 
12	 
170	 
4	 
260	 
24	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Crouée.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-29/La Crouée, PR 320, Charly-Oradour (57).
 
Altitude du site (NGF) : 190 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Ferme des Maigneux.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-16/Ferme des Maigneux, PR 203, Valmy (51).
 
Altitude du site (NGF) : 182 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Haute Chevauchée.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-17/La Haute Chevauchée, Sainte-Menehould (51).
 
Altitude du site (NGF) : 248 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Redoute.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-22/La Redoute, PR 263, Haudiomont (55).
 
Altitude du site (NGF) : 355 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Veuve Sud.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-13/La Veuve Sud, La Veuve (51).
 
Altitude du site (NGF) : 110 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
11	 
90	 
1	 
180	 
17	 
270	 
4		
 
10	 
15	 
100	 
0	 
190	 
16	 
280	 
2		
 
20	 
15	 
110	 
1	 
200	 
16	 
290	 
1		
 
30	 
15	 
120	 
2	 
210	 
16	 
300	 
0		
 
40	 
11	 
130	 
4	 
220	 
17	 
310	 
1		
 
50	 
9	 
140	 
6	 
230	 
15	 
320	 
2		
 
60	 
6	 
150	 
9	 
240	 
12	 
330	 
4		
 
70	 
4	 
160	 
12	 
250	 
9	 
340	 
6		
 
80	 
2	 
170	 
15	 
260	 
6	 
350	 
9 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Le Bois des Maries.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-18/Le Bois des Maries, Clermont-en-Argonne (55).
 
Altitude du site (NGF) : 261 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Le Vert Halé.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-28/Le Vert Halé, PR 310, Marange-Silvange (57).
 
Altitude du site (NGF) : 218 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
1	 
180	 
9	 
270	 
6		
 
10	 
19	 
100	 
0	 
190	 
6	 
280	 
9		
 
20	 
17	 
110	 
1	 
200	 
4	 
290	 
12		
 
30	 
16	 
120	 
2	 
210	 
2	 
300	 
16		
 
40	 
12	 
130	 
4	 
220	 
1	 
310	 
17		
 
50	 
9	 
140	 
6	 
230	 
0	 
320	 
19		
 
60	 
6	 
150	 
9	 
240	 
1	 
330	 
17		
 
70	 
4	 
160	 
11	 
250	 
2	 
340	 
18		
 
80	 
2	 
170	 
11	 
260	 
4	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Les Courbes II.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-10/Les Courbes II, Méry-Prémecy (51).
 
Altitude du site (NGF) : 205 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Les Grands Savarts.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-07/Les Grands Savarts, Epieds (02).
 
Altitude du site (NGF) : 222 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
2	 
180	 
19	 
270	 
30		
 
10	 
12	 
100	 
4	 
190	 
24	 
280	 
30		
 
20	 
9	 
110	 
6	 
200	 
22	 
290	 
29		
 
30	 
6	 
120	 
9	 
210	 
29	 
300	 
22		
 
40	 
4	 
130	 
12	 
220	 
30	 
310	 
24		
 
50	 
2	 
140	 
17	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
1	 
150	 
18	 
240	 
30	 
330	 
19		
 
70	 
0	 
160	 
20	 
250	 
28	 
340	 
20		
 
80	 
1	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Les Terres d’Heurtebise.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-08/Les Terres d’Heurtebise, Sainte-Gemme (51).
 
Altitude du site (NGF) : 220 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 37 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
12	 
90	 
4	 
180	 
24	 
270	 
30		
 
10	 
9	 
100	 
6	 
190	 
22	 
280	 
29		
 
20	 
6	 
110	 
9	 
200	 
29	 
290	 
22		
 
30	 
4	 
120	 
12	 
210	 
30	 
300	 
24		
 
40	 
2	 
130	 
17	 
220	 
30	 
310	 
19		
 
50	 
1	 
140	 
18	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
0	 
150	 
20	 
240	 
28	 
330	 
20		
 
70	 
1	 
160	 
19	 
250	 
30	 
340	 
18		
 
80	 
2	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Lhéry.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-09/Lhéry, Lhéry (51).
 
Altitude du site (NGF) : 187 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 20 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
12	 
90	 
4	 
180	 
24	 
270	 
30		
 
10	 
9	 
100	 
6	 
190	 
22	 
280	 
29		
 
20	 
6	 
110	 
9	 
200	 
29	 
290	 
22		
 
30	 
4	 
120	 
12	 
210	 
30	 
300	 
24		
 
40	 
2	 
130	 
17	 
220	 
30	 
310	 
19		
 
50	 
1	 
140	 
18	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
0	 
150	 
20	 
240	 
28	 
330	 
20		
 
70	 
1	 
160	 
19	 
250	 
30	 
340	 
18		
 
80	 
2	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Montreuil-aux-Lions.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-04/Péage Montreuil-aux-Lions, Sainte-Aulde (77).
 
Altitude du site (NGF) : 179 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
6	 
90	 
9	 
180	 
29	 
270	 
22		
 
10	 
4	 
100	 
12	 
190	 
30	 
280	 
24		
 
20	 
2	 
110	 
17	 
200	 
30	 
290	 
19		
 
30	 
1	 
120	 
18	 
210	 
30	 
300	 
19		
 
40	 
0	 
130	 
20	 
220	 
28	 
310	 
20		
 
50	 
1	 
140	 
19	 
230	 
30	 
320	 
18		
 
60	 
2	 
150	 
19	 
240	 
30	 
330	 
17		
 
70	 
4	 
160	 
24	 
250	 
30	 
340	 
12		
 
80	 
6	 
170	 
22	 
260	 
29	 
350	 
9 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Preatteletzel.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-33/Preatteletzel, PR 351, Zimming (57).
 
Altitude du site (NGF) : 380 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Reims Champagne Sud.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-12/Reims Champagne Sud, PR 160, Les Petites-Loges (51).
 
Altitude du site (NGF) : 134 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 19 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
17	 
180	 
2	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
24		
 
20	 
29	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
22		
 
30	 
22	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
29		
 
40	 
24	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
2	 
230	 
17	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
1	 
240	 
18	 
330	 
30		
 
70	 
20	 
160	 
0	 
250	 
20	 
340	 
28		
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Rotlach.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-40/Rotlach, PR 434, Eckartswiller (67).
 
Altitude du site (NGF) : 378 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 20 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Saint-Symphorien - Le Rozelier.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-21/Saint-Symphorien Le Rozelier, Sommedieue (55).
 
Altitude du site (NGF) : 360 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 41 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
18	 
270	 
1		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
17	 
280	 
2		
 
20	 
24	 
110	 
30	 
200	 
12	 
290	 
4		
 
30	 
22	 
120	 
29	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
29	 
130	 
22	 
220	 
6	 
310	 
9		
 
50	 
30	 
140	 
24	 
230	 
4	 
320	 
12		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
2	 
330	 
17		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
1	 
340	 
18		
 
80	 
28	 
170	 
20	 
260	 
0	 
350	 
20 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Saint-Etienne-au-Temple.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-14/Saint-Etienne-au-Temple, PR 179, Cuperly (51).
 
Altitude du site (NGF) : 142 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
18	 
90	 
30	 
180	 
19	 
270	 
1		
 
10	 
20	 
100	 
28	 
190	 
20	 
280	 
0		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
18	 
290	 
1		
 
30	 
19	 
120	 
30	 
210	 
17	 
300	 
2		
 
40	 
24	 
130	 
30	 
220	 
12	 
310	 
4		
 
50	 
22	 
140	 
29	 
230	 
9	 
320	 
6		
 
60	 
29	 
150	 
22	 
240	 
6	 
330	 
9		
 
70	 
30	 
160	 
24	 
250	 
4	 
340	 
12		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
2	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Saint-Privat II.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-27/Saint-Privat II, 7 PR 305, Norroy-le-Veneur (57).
 
Altitude du site (NGF) : 324 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
18	 
90	 
30	 
180	 
19	 
270	 
1		
 
10	 
20	 
100	 
28	 
190	 
20	 
280	 
0		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
18	 
290	 
1		
 
30	 
19	 
120	 
30	 
210	 
17	 
300	 
2		
 
40	 
24	 
130	 
30	 
220	 
12	 
310	 
4		
 
50	 
22	 
140	 
29	 
230	 
9	 
320	 
6		
 
60	 
29	 
150	 
22	 
240	 
6	 
330	 
9		
 
70	 
30	 
160	 
24	 
250	 
4	 
340	 
12		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
2	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X X X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Sainte-Marie-aux-Chênes.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-26/Sainte-Marie nord et sud, PR 299, Budling (57).
 
Altitude du site (NGF) : 240 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Sarre-Union.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-38/Sarre-Union, PR 408, Burbach (67).
 
Altitude du site (NGF) : 329 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 42 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Schalbach.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-39/Schalbach, PR 419, Schalbach (57).
 
Altitude du site (NGF) : 328 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 20 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Shwindratzheim.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-43/Schwindratzheim, Schwindratzheim (67).
 
Altitude du site (NGF) : 206 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
17	 
180	 
2	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
24		
 
20	 
29	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
22		
 
30	 
22	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
29		
 
40	 
24	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
2	 
230	 
17	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
1	 
240	 
18	 
330	 
30		
 
70	 
20	 
160	 
0	 
250	 
20	 
340	 
28		
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Taissy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-11/Taissy, PR 144, Taissy (51).
 
Altitude du site (NGF) : 87 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 22 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
4	 
180	 
12	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
2	 
190	 
17	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
1	 
200	 
18	 
290	 
30		
 
30	 
20	 
120	 
0	 
210	 
20	 
300	 
28		
 
40	 
18	 
130	 
1	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
17	 
140	 
2	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
24	 
330	 
30		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
22	 
340	 
29		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
29	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Val Maubuée.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-01/Val Maubuée, Noisiel (77).
 
Altitude du site (NGF) : 108 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Villa Sainte-Barbe.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-41/Villa Sainte-Barbe, PR 436, Eckartswiller (67).
 
Altitude du site (NGF) : 255 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 20 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
2	 
180	 
19	 
270	 
30		
 
10	 
12	 
100	 
4	 
190	 
24	 
280	 
30		
 
20	 
9	 
110	 
6	 
200	 
22	 
290	 
29		
 
30	 
6	 
120	 
9	 
210	 
29	 
300	 
22		
 
40	 
4	 
130	 
12	 
220	 
30	 
310	 
24		
 
50	 
2	 
140	 
17	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
1	 
150	 
18	 
240	 
30	 
330	 
19		
 
70	 
0	 
160	 
20	 
250	 
28	 
340	 
20		
 
80	 
1	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Voie Sacrée.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A4-20/Voie Sacrée, PR 243, Les Souhesmes-Rampont (55).
 
Altitude du site (NGF) : 288 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Amblainville.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : La Charbonnière, A16-02/Amblainville, PR 42, Amblainville (60).
 
Altitude du site (NGF) : 100 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
9	 
90	 
29	 
180	 
22	 
270	 
6		
 
10	 
12	 
100	 
30	 
190	 
24	 
280	 
4		
 
20	 
17	 
110	 
30	 
200	 
19	 
290	 
2		
 
30	 
18	 
120	 
30	 
210	 
19	 
300	 
1		
 
40	 
20	 
130	 
28	 
220	 
20	 
310	 
0		
 
50	 
19	 
140	 
30	 
230	 
18	 
320	 
1		
 
60	 
19	 
150	 
30	 
240	 
17	 
330	 
2		
 
70	 
24	 
160	 
30	 
250	 
12	 
340	 
4		
 
80	 
22	 
170	 
29	 
260	 
9	 
350	 
6 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Argœuves.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A16-11/Amiens Nord, PR 131, Argœuves (80).
 
Altitude du site (NGF) : 48 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 50 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
19	 
180	 
1	 
270	 
18		
 
10	 
28	 
100	 
20	 
190	 
0	 
280	 
20		
 
20	 
30	 
110	 
18	 
200	 
1	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
17	 
210	 
2	 
300	 
19		
 
40	 
30	 
130	 
12	 
220	 
4	 
310	 
24		
 
50	 
29	 
140	 
9	 
230	 
6	 
320	 
22		
 
60	 
22	 
150	 
6	 
240	 
9	 
330	 
29		
 
70	 
24	 
160	 
4	 
250	 
12	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
2	 
260	 
17	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X L I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Beauvais Sud.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A16-04/Beauvais Sud, PR 68, Allonne (60).
 
Altitude du site (NGF) : 89 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
19	 
180	 
1	 
270	 
18		
 
10	 
28	 
100	 
20	 
190	 
0	 
280	 
20		
 
20	 
30	 
110	 
18	 
200	 
1	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
17	 
210	 
2	 
300	 
19		
 
40	 
30	 
130	 
12	 
220	 
4	 
310	 
24		
 
50	 
29	 
140	 
9	 
230	 
6	 
320	 
22		
 
60	 
22	 
150	 
6	 
240	 
9	 
330	 
29		
 
70	 
24	 
160	 
4	 
250	 
12	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
2	 
260	 
17	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bois de Sentelier.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A16-13/Bois de Sentelier, PR 150, L’Etoile (80).
 
Altitude du site (NGF) : 106 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 50 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bonlier.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : chemin de la Tache, A16-05/Bonlier, PR 77, Bonlier (60).
 
Altitude du site (NGF) : 110 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : BPV Amiens Sud.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A16-10/BPV Amiens Sud, PR 123, Saleux (80).
 
Altitude du site (NGF) : 57 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Chambly.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Les Glaises-A16-01/Chambly, PR 34, Chambly (60).
 
Altitude du site (NGF) : 55 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
6	 
90	 
22	 
180	 
29	 
270	 
9		
 
10	 
9	 
100	 
29	 
190	 
22	 
280	 
6		
 
20	 
12	 
110	 
30	 
200	 
24	 
290	 
4		
 
30	 
17	 
120	 
30	 
210	 
19	 
300	 
2		
 
40	 
18	 
130	 
30	 
220	 
19	 
310	 
1		
 
50	 
20	 
140	 
28	 
230	 
20	 
320	 
0		
 
60	 
19	 
150	 
30	 
240	 
18	 
330	 
1		
 
70	 
19	 
160	 
30	 
250	 
17	 
340	 
2		
 
80	 
24	 
170	 
30	 
260	 
12	 
350	 
4 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Chemin Croissy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Les Morillons, A16-08/Chemin Croissy, PR 102, Bonneuil-les-Eaux (60).
 
Altitude du site (NGF) : 167 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
19	 
180	 
1	 
270	 
18		
 
10	 
28	 
100	 
20	 
190	 
0	 
280	 
20		
 
20	 
30	 
110	 
18	 
200	 
1	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
17	 
210	 
2	 
300	 
19		
 
40	 
30	 
130	 
12	 
220	 
4	 
310	 
24		
 
50	 
29	 
140	 
9	 
230	 
6	 
320	 
22		
 
60	 
22	 
150	 
6	 
240	 
9	 
330	 
29		
 
70	 
24	 
160	 
4	 
250	 
12	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
2	 
260	 
17	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : côte Picarde.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A16-16/côte Picarde, PR 189, Forest-Montiers (80).
 
Altitude du site (NGF) : 31 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Falaises.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aires de repos des Falaises de Widehem, A16-18/Falaises, PR 227, Widehem (62).
 
Altitude du site (NGF) : 167 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
4	 
180	 
12	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
2	 
190	 
17	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
1	 
200	 
18	 
290	 
30		
 
30	 
20	 
120	 
0	 
210	 
20	 
300	 
28		
 
40	 
18	 
130	 
1	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
17	 
140	 
2	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
24	 
330	 
30		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
22	 
340	 
29		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
29	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Grands-Laviers.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A16-15/Abbeville Nord, PR 174, Abbeville (80).
 
Altitude du site (NGF) : 57 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Hardivilliers.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : champ du Moulin, A16-07/Hardivilliers, PR 92, Hardivilliers (60).
 
Altitude du site (NGF) : 182 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
17	 
180	 
2	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
24		
 
20	 
29	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
22		
 
30	 
22	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
29		
 
40	 
24	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
2	 
230	 
17	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
1	 
240	 
18	 
330	 
30		
 
70	 
20	 
160	 
0	 
250	 
20	 
340	 
28		
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Haut Clocher.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A16-14/Haut-Clocher (La Hetroye), PR 158, Ailly-le-Haut-Clocher (80).
 
Altitude du site (NGF) : 97 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 18 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Herquelingue.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A16-19/Herquelingue, Saint-Léonard (62).
 
Altitude du site (NGF) : 101 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 11 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
18	 
180	 
1	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
17	 
190	 
2	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
12	 
200	 
4	 
290	 
24		
 
30	 
29	 
120	 
9	 
210	 
6	 
300	 
22		
 
40	 
22	 
130	 
6	 
220	 
9	 
310	 
29		
 
50	 
24	 
140	 
4	 
230	 
12	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
2	 
240	 
17	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
1	 
250	 
18	 
340	 
30		
 
80	 
20	 
170	 
0	 
260	 
20	 
350	 
28 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Les Vingt Mines.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : les Vingt Mines, A16-06/Les Vingt Mines, PR 87, Noirémont (60).
 
Altitude du site (NGF) : 162 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
17	 
180	 
2	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
24		
 
20	 
29	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
22		
 
30	 
22	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
29		
 
40	 
24	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
2	 
230	 
17	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
1	 
240	 
18	 
330	 
30		
 
70	 
20	 
160	 
0	 
250	 
20	 
340	 
28		
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Lœuilly.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Terre du Général, A16-09/Lœuilly, PR 111, Lœuilly (80).
 
Altitude du site (NGF) : 142 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
17	 
180	 
2	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
24		
 
20	 
29	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
22		
 
30	 
22	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
29		
 
40	 
24	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
2	 
230	 
17	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
1	 
240	 
18	 
330	 
30		
 
70	 
20	 
160	 
0	 
250	 
20	 
340	 
28		
 
80	 
18	 
170	 
1	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Lormaison.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Le Cheminet, A16-03/Lormaison, PR 49, Lormaison (60).
 
Altitude du site (NGF) : 112 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
0	 
90	 
20	 
180	 
28	 
270	 
20		
 
10	 
1	 
100	 
19	 
190	 
30	 
280	 
18		
 
20	 
2	 
110	 
19	 
200	 
30	 
290	 
17		
 
30	 
4	 
120	 
24	 
210	 
30	 
300	 
12		
 
40	 
6	 
130	 
22	 
220	 
29	 
310	 
9		
 
50	 
9	 
140	 
29	 
230	 
22	 
320	 
6		
 
60	 
12	 
150	 
30	 
240	 
24	 
330	 
4		
 
70	 
17	 
160	 
30	 
250	 
19	 
340	 
2		
 
80	 
18	 
170	 
30	 
260	 
19	 
350	 
1 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Mont Lambert.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A16-20/Mont Lambert, PR 245, Saint-Martin-Boulogne (62).
 
Altitude du site (NGF) : 97 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
19	 
180	 
2	 
270	 
17		
 
10	 
30	 
100	 
19	 
190	 
1	 
280	 
18		
 
20	 
28	 
110	 
20	 
200	 
0	 
290	 
20		
 
30	 
30	 
120	 
18	 
210	 
1	 
300	 
19		
 
40	 
30	 
130	 
17	 
220	 
2	 
310	 
19		
 
50	 
30	 
140	 
12	 
230	 
4	 
320	 
24		
 
60	 
29	 
150	 
9	 
240	 
6	 
330	 
22		
 
70	 
22	 
160	 
6	 
250	 
9	 
340	 
29		
 
80	 
24	 
170	 
4	 
260	 
12	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E LXV (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Vignacourt.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de repos, A16-12/Vignacourt, PR 139, Vignacourt (80).
 
Altitude du site (NGF) : 110 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 18 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
2	 
180	 
19	 
270	 
30		
 
10	 
12	 
100	 
4	 
190	 
24	 
280	 
30		
 
20	 
9	 
110	 
6	 
200	 
22	 
290	 
29		
 
30	 
6	 
120	 
9	 
210	 
29	 
300	 
22		
 
40	 
4	 
130	 
12	 
220	 
30	 
310	 
24		
 
50	 
2	 
140	 
17	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
1	 
150	 
18	 
240	 
30	 
330	 
19		
 
70	 
0	 
160	 
20	 
250	 
28	 
340	 
20		
 
80	 
1	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Wallybeaucamp - Berck.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A16-17/Wallybeaucamp - Berck, PR 208, Airon-Saint-Vaast (62).
 
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
19	 
180	 
1	 
270	 
18		
 
10	 
28	 
100	 
20	 
190	 
0	 
280	 
20		
 
20	 
30	 
110	 
18	 
200	 
1	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
17	 
210	 
2	 
300	 
19		
 
40	 
30	 
130	 
12	 
220	 
4	 
310	 
24		
 
50	 
29	 
140	 
9	 
230	 
6	 
320	 
22		
 
60	 
22	 
150	 
6	 
240	 
9	 
330	 
29		
 
70	 
24	 
160	 
4	 
250	 
12	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
2	 
260	 
17	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bonnettes.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Bonnette, A26S-01/Bonnettes, PR 111, Hamblain-les-Prés (62).
 
Altitude du site (NGF) : 67 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bourlon.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : bois de Bourlon, A26S-03/Bourlon, PR 130, Bourlon (62).
 
Altitude du site (NGF) : 104 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 43 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
18	 
180	 
1	 
270	 
19		
 
10	 
30	 
100	 
17	 
190	 
2	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
12	 
200	 
4	 
290	 
24		
 
30	 
29	 
120	 
9	 
210	 
6	 
300	 
22		
 
40	 
22	 
130	 
6	 
220	 
9	 
310	 
29		
 
50	 
24	 
140	 
4	 
230	 
12	 
320	 
30		
 
60	 
19	 
150	 
2	 
240	 
17	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
1	 
250	 
18	 
340	 
30		
 
80	 
20	 
170	 
0	 
260	 
20	 
350	 
28 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Brissy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A26S-08/Brissy, PR 184, Brissy-Hamégicourt (02).
 
Altitude du site (NGF) : 103 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
12	 
180	 
4	 
270	 
24		
 
10	 
29	 
100	 
9	 
190	 
6	 
280	 
22		
 
20	 
22	 
110	 
6	 
200	 
9	 
290	 
29		
 
30	 
24	 
120	 
4	 
210	 
12	 
300	 
30		
 
40	 
19	 
130	 
2	 
220	 
17	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
1	 
230	 
18	 
320	 
30		
 
60	 
20	 
150	 
0	 
240	 
20	 
330	 
28		
 
70	 
18	 
160	 
1	 
250	 
19	 
340	 
30		
 
80	 
17	 
170	 
2	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Broyon (Saint-Brice).
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de repos Saint-Brice, A26S-10/Broyon (Saint-Brice), PR 199, Remies (02).
 
Altitude du site (NGF) : 70 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
4	 
180	 
12	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
2	 
190	 
17	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
1	 
200	 
18	 
290	 
30		
 
30	 
20	 
120	 
0	 
210	 
20	 
300	 
28		
 
40	 
18	 
130	 
1	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
17	 
140	 
2	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
24	 
330	 
30		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
22	 
340	 
29		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
29	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Chambry (Laon).
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A26S-11/Chambry (ou Laon), PR 210, Chambry (02).
 
Altitude du site (NGF) : 79 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 41 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Champ Roland.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de service, A26S-13/Le Champ Roland, PR 239, Juvincourt-et-Damary (02).
 
Altitude du site (NGF) : 73 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
2	 
90	 
15	 
180	 
2	 
270	 
15		
 
10	 
4	 
100	 
12	 
190	 
4	 
280	 
12		
 
20	 
6	 
110	 
9	 
200	 
6	 
290	 
9		
 
30	 
9	 
120	 
6	 
210	 
9	 
300	 
6		
 
40	 
12	 
130	 
4	 
220	 
12	 
310	 
4		
 
50	 
15	 
140	 
2	 
230	 
15	 
320	 
2		
 
60	 
15	 
150	 
1	 
240	 
15	 
330	 
1		
 
70	 
17	 
160	 
0	 
250	 
17	 
340	 
0		
 
80	 
15	 
170	 
1	 
260	 
15	 
350	 
1 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Courbes.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A26S-09/Courbes, PR 193, Courbes (02).
 
Altitude du site (NGF) : 80 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 32 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
4	 
180	 
12	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
2	 
190	 
17	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
1	 
200	 
18	 
290	 
30		
 
30	 
20	 
120	 
0	 
210	 
20	 
300	 
28		
 
40	 
18	 
130	 
1	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
17	 
140	 
2	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
24	 
330	 
30		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
22	 
340	 
29		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
29	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Courcy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A26S-14/Courcy, PR 254, Courcy (51).
 
Altitude du site (NGF) : 95 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
1	 
90	 
19	 
180	 
30	 
270	 
18		
 
10	 
2	 
100	 
19	 
190	 
30	 
280	 
17		
 
20	 
4	 
110	 
24	 
200	 
30	 
290	 
12		
 
30	 
6	 
120	 
22	 
210	 
29	 
300	 
9		
 
40	 
9	 
130	 
29	 
220	 
22	 
310	 
6		
 
50	 
12	 
140	 
30	 
230	 
24	 
320	 
4		
 
60	 
17	 
150	 
30	 
240	 
19	 
330	 
2		
 
70	 
18	 
160	 
30	 
250	 
19	 
340	 
1		
 
80	 
20	 
170	 
28	 
260	 
20	 
350	 
0 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Les Grands Traquiers.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire des Grands Traquiers, A26S-15/Grands Traquiers, PR 303, Juvigny (51).
 
Altitude du site (NGF) : 87 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 19 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Masnières.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : péage, A26S-04/Masnières, PR 142, Gonnelieu (59).
 
Altitude du site (NGF) : 126 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 27 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
29	 
90	 
9	 
180	 
6	 
270	 
22		
 
10	 
22	 
100	 
6	 
190	 
9	 
280	 
29		
 
20	 
24	 
110	 
4	 
200	 
12	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
2	 
210	 
17	 
300	 
30		
 
40	 
19	 
130	 
1	 
220	 
18	 
310	 
30		
 
50	 
20	 
140	 
0	 
230	 
20	 
320	 
28		
 
60	 
18	 
150	 
1	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
17	 
160	 
2	 
250	 
19	 
340	 
30		
 
80	 
12	 
170	 
4	 
260	 
24	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Mont Choisy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de repos de la Garenne, A26S-16/Mont Choisy, PR 315, Coolus (51).
 
Altitude du site (NGF) : 135 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
28	 
90	 
20	 
180	 
0	 
270	 
20		
 
10	 
30	 
100	 
18	 
190	 
1	 
280	 
19		
 
20	 
30	 
110	 
17	 
200	 
2	 
290	 
19		
 
30	 
30	 
120	 
12	 
210	 
4	 
300	 
24		
 
40	 
29	 
130	 
9	 
220	 
6	 
310	 
22		
 
50	 
22	 
140	 
6	 
230	 
9	 
320	 
29		
 
60	 
24	 
150	 
4	 
240	 
12	 
330	 
30		
 
70	 
19	 
160	 
2	 
250	 
17	 
340	 
30		
 
80	 
19	 
170	 
1	 
260	 
18	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Pèlerins (Croisette).
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A26S-12/Pèlerins (Croisette), PR 219, Samoussy (02).
 
Altitude du site (NGF) : 75 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
2	 
180	 
17	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
1	 
190	 
18	 
280	 
30		
 
20	 
20	 
110	 
0	 
200	 
20	 
290	 
28		
 
30	 
18	 
120	 
1	 
210	 
19	 
300	 
30		
 
40	 
17	 
130	 
2	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
12	 
140	 
4	 
230	 
24	 
320	 
30		
 
60	 
9	 
150	 
6	 
240	 
22	 
330	 
29		
 
70	 
6	 
160	 
9	 
250	 
29	 
340	 
22		
 
80	 
4	 
170	 
12	 
260	 
30	 
350	 
24 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Rumaucourt.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de service, A26S-02/Rumaucourt, PR 122, Rumaucourt (62).
 
Altitude du site (NGF) : 56 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
24	 
90	 
4	 
180	 
12	 
270	 
30		
 
10	 
19	 
100	 
2	 
190	 
17	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
1	 
200	 
18	 
290	 
30		
 
30	 
20	 
120	 
0	 
210	 
20	 
300	 
28		
 
40	 
18	 
130	 
1	 
220	 
19	 
310	 
30		
 
50	 
17	 
140	 
2	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
24	 
330	 
30		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
22	 
340	 
29		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
29	 
350	 
22 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Saint-Quentin nord.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A26S-06/Saint-Quentin nord, PR 167, Francilly-Selency (02).
 
Altitude du site (NGF) : 103 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
16	 
90	 
2	 
180	 
15	 
270	 
0		
 
10	 
16	 
100	 
1	 
190	 
15	 
280	 
1		
 
20	 
16	 
110	 
0	 
200	 
15	 
290	 
2		
 
30	 
17	 
120	 
1	 
210	 
11	 
300	 
4		
 
40	 
15	 
130	 
2	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
12	 
140	 
4	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
9	 
150	 
6	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
6	 
160	 
9	 
250	 
2	 
340	 
15		
 
80	 
4	 
170	 
11	 
260	 
1	 
350	 
17 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Saint Quentin Sud-Gauchy.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A26S-07/Saint-Quentin Sud (Gauchy), PR 174, Gauchy (02).
 
Altitude du site (NGF) : 105 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
30	 
90	 
12	 
180	 
4	 
270	 
24		
 
10	 
29	 
100	 
9	 
190	 
6	 
280	 
22		
 
20	 
22	 
110	 
6	 
200	 
9	 
290	 
29		
 
30	 
24	 
120	 
4	 
210	 
12	 
300	 
30		
 
40	 
19	 
130	 
2	 
220	 
17	 
310	 
30		
 
50	 
19	 
140	 
1	 
230	 
18	 
320	 
30		
 
60	 
20	 
150	 
0	 
240	 
20	 
330	 
28		
 
70	 
18	 
160	 
1	 
250	 
19	 
340	 
30		
 
80	 
17	 
170	 
2	 
260	 
19	 
350	 
30 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Villeret.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : Villeret, A26S-05/Villeret, PR 156, Pontru (02).
 
Altitude du site (NGF) : 149 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 12 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
22	 
90	 
6	 
180	 
9	 
270	 
29		
 
10	 
24	 
100	 
4	 
190	 
12	 
280	 
30		
 
20	 
19	 
110	 
2	 
200	 
17	 
290	 
30		
 
30	 
19	 
120	 
1	 
210	 
18	 
300	 
30		
 
40	 
20	 
130	 
0	 
220	 
20	 
310	 
28		
 
50	 
18	 
140	 
1	 
230	 
19	 
320	 
30		
 
60	 
17	 
150	 
2	 
240	 
19	 
330	 
30		
 
70	 
12	 
160	 
4	 
250	 
24	 
340	 
30		
 
80	 
9	 
170	 
6	 
260	 
22	 
350	 
29 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Amiens Sud (Dury).
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-06/ Amiens Sud (Dury), PR 193, Dury (80).
 
Altitude du site (NGF) : 108 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 11 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
17	 
90	 
2	 
180	 
19	 
270	 
30		
 
10	 
12	 
100	 
4	 
190	 
24	 
280	 
30		
 
20	 
9	 
110	 
6	 
200	 
22	 
290	 
29		
 
30	 
6	 
120	 
9	 
210	 
29	 
300	 
22		
 
40	 
4	 
130	 
12	 
220	 
30	 
310	 
24		
 
50	 
2	 
140	 
17	 
230	 
30	 
320	 
19		
 
60	 
1	 
150	 
18	 
240	 
30	 
330	 
19		
 
70	 
0	 
160	 
20	 
250	 
28	 
340	 
20		
 
80	 
1	 
170	 
19	 
260	 
30	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X I V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Athies.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : aire de repos, A29-10/Athies, PR 245, Athies (80).
 
Altitude du site (NGF) : 86 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 18 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
18	 
90	 
4	 
180	 
11	 
270	 
0		
 
10	 
16	 
100	 
2	 
190	 
14	 
280	 
1		
 
20	 
16	 
110	 
1	 
200	 
14	 
290	 
2		
 
30	 
18	 
120	 
0	 
210	 
11	 
300	 
4		
 
40	 
16	 
130	 
1	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
16	 
140	 
2	 
230	 
6	 
320	 
10		
 
60	 
12	 
150	 
4	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
9	 
160	 
6	 
250	 
2	 
340	 
16		
 
80	 
6	 
170	 
9	 
260	 
1	 
350	 
16		

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale
 
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X V (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Boves.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-07/Boves, PR 201, Boves (80).
 
Altitude du site (NGF) : 64 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 12 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
0	 
180	 
20	 
270	 
28		
 
10	 
18	 
100	 
1	 
190	 
19	 
280	 
30		
 
20	 
17	 
110	 
2	 
200	 
19	 
290	 
30		
 
30	 
12	 
120	 
4	 
210	 
24	 
300	 
30		
 
40	 
9	 
130	 
6	 
220	 
22	 
310	 
29		
 
50	 
6	 
140	 
9	 
230	 
29	 
320	 
22		
 
60	 
4	 
150	 
12	 
240	 
30	 
330	 
24		
 
70	 
2	 
160	 
17	 
250	 
30	 
340	 
19		
 
80	 
1	 
170	 
18	 
260	 
30	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X V I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Bresles-Gauville.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-02/Les Bresles-Gauville, PR 150, Gauville (80).
 
Altitude du site (NGF) : 200 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
17	 
270	 
2		
 
10	 
24	 
100	 
30	 
190	 
12	 
280	 
4		
 
20	 
22	 
110	 
29	 
200	 
9	 
290	 
6		
 
30	 
29	 
120	 
22	 
210	 
6	 
300	 
9		
 
40	 
30	 
130	 
24	 
220	 
4	 
310	 
12		
 
50	 
30	 
140	 
19	 
230	 
2	 
320	 
17		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
1	 
330	 
18		
 
70	 
28	 
160	 
20	 
250	 
0	 
340	 
20		
 
80	 
30	 
170	 
18	 
260	 
1	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X V I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : La Clouterie.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-01/La Clouterie, PR 136, Ronchois (76).
 
Altitude du site (NGF) : 233 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 44 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X V I I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Molliens (Revelles).
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-04/Molliens (Revelles), PR 173, Revelles (80).
 
Altitude du site (NGF) : 129 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
30	 
180	 
17	 
270	 
2		
 
10	 
24	 
100	 
30	 
190	 
12	 
280	 
4		
 
20	 
22	 
110	 
29	 
200	 
9	 
290	 
6		
 
30	 
29	 
120	 
22	 
210	 
6	 
300	 
9		
 
40	 
30	 
130	 
24	 
220	 
4	 
310	 
12		
 
50	 
30	 
140	 
19	 
230	 
2	 
320	 
17		
 
60	 
30	 
150	 
19	 
240	 
1	 
330	 
18		
 
70	 
28	 
160	 
20	 
250	 
0	 
340	 
20		
 
80	 
30	 
170	 
18	 
260	 
1	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E L X X X I X (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Poix de Picardie.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-03/Poix de Picardie, PR 165, Croixrault (80).
 
Altitude du site (NGF) : 179 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X C (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Pont de Metz.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-05/Pont de Metz, PR 184, Pont-de-Metz (80).
 
Altitude du site (NGF) : 109 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 30 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
19	 
90	 
9	 
180	 
6	 
270	 
2		
 
10	 
20	 
100	 
6	 
190	 
8	 
280	 
4		
 
20	 
20	 
110	 
4	 
200	 
8	 
290	 
6		
 
30	 
19	 
120	 
2	 
210	 
6	 
300	 
9		
 
40	 
19	 
130	 
1	 
220	 
4	 
310	 
12		
 
50	 
19	 
140	 
0	 
230	 
2	 
320	 
16		
 
60	 
17	 
150	 
1	 
240	 
1	 
330	 
17		
 
70	 
16	 
160	 
2	 
250	 
0	 
340	 
19		
 
80	 
12	 
170	 
4	 
260	 
1	 
350	 
19 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X C I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Vauvillers.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : A29-09/Vauvillers, PR 224, Villers-Bretonneux (80).
 
Altitude du site (NGF) : 86 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 18 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 
 
A N N E X E X C I I (*) 
 
Nom du service : SANEF 107,7.
 
Identification de l’émetteur : Villers-Bretonneux.
 
Fréquence : 107,7 MHz.
 
Adresse du site : La Couture, A29-08/Villers-Bretonneux, PR 210, Villers-Bretonneux (80).
 
Altitude du site (NGF) : 97 mètres.
 
Hauteur d’antenne : 24 mètres/sol.
 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	 
AZIMUT
 
(degrés)	 
ATTÉNUATION
 
(dB) (1)	
 
0	 
20	 
90	 
28	 
180	 
20	 
270	 
0		
 
10	 
19	 
100	 
30	 
190	 
18	 
280	 
1		
 
20	 
19	 
110	 
30	 
200	 
17	 
290	 
2		
 
30	 
24	 
120	 
30	 
210	 
12	 
300	 
4		
 
40	 
22	 
130	 
29	 
220	 
9	 
310	 
6		
 
50	 
29	 
140	 
22	 
230	 
6	 
320	 
9		
 
60	 
30	 
150	 
24	 
240	 
4	 
330	 
12		
 
70	 
30	 
160	 
19	 
250	 
2	 
340	 
17		
 
80	 
30	 
170	 
19	 
260	 
1	 
350	 
18 		
 
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.			

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. 

Fait à Paris, le 28 mai 2014. 
 
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
O. Schrameck